**Druhá etapa stavby splaškové kanalizace se blíží ke kolaudaci**

**Druhou etapou** bude realizace domovních přípojek splaškové kanalizace od hlavního řadu (přípojkové kanalizační šachty) až po vstup kanalizace k jednotlivým rodinným domům a objektům.

***Kdy je možné zahájit stavbu přípojky?***

Domovní část kanalizačních přípojek, která je prováděna vlastníkem nemovitosti, nesmí být napojena na veřejnou část přípojky kdykoliv, ale až po zpracování projektové dokumentace. Při realizaci domovní kanalizační přípojky je nutno respektovat projekt, příslušné povolení od stavebního úřadu. Domovní přípojku je možné zadat buď odborné firmě, nebo si ji může stavebník postavit svépomocí, ale pod odborným dozorem, který vydá následně potvrzení. Před realizací stavby doporučujeme nechat si od vlastníků inženýrských sítí vytyčit jejich konkrétní umístění v pozemku dotčeným výkopem.

***Kdy se bude moct potrubí zasypat?***

Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a **před jeho zasypáním je vždy nutno** nahlásit v předstihu (alespoň 2-3 dny) na obecní úřad připravenost ke kontrole. Obec má pověřeného pracovníka na tyto kontroly, který zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí zasypání. **Bez této kontroly nebude přípojka zprovozněna a vydán doklad o napojení.** Pokud nebudete mít tuto kontrolu, bude obec jako správce (provozovatel) kanalizačního řadu požadovat po vlastníkovi znovu přípojku odkrýt.

Do splaškové kanalizace **nesmí být v žádném případě svedena dešťová voda**, toto bude občan i podepisovat. Protokol bude součástí povolení užívání domovní přípojky.

 ***Opět upozorňujeme, jak postupovat!***

 ***BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NELZE PŘÍPOJKU REALIZOVAT!***

***Na obecním úřadě je nutné nahlásit v předstihu (alespoň 3 dny) připravenost ke kontrole. U kontroly se prokazuje správné provedení kanalizační přípojky dle projektu (před zásypem). Kontrolu provede pracovník určený obcí, který zkontroluje uložení potrubí, správnost provedení a pořídí fotodokumentaci.***

*Po napojení přípojky do splaškové kanalizace je v zájmu vlastníka nemovitosti nechat si vyvést žumpu/septik.* ***Obec bude požadovat potvrzení o vývozu žumpy.***

*Kontakty:*

**Revize po realizaci přípojky** – *zajišťuje Ing. arch. Kaštovský, Ing. Schullhauserová*

*Tel. 603 941 581*

**Geodetické zaměření** – je možnost kontaktovat *geodeta Ing. Patočku,* který Vám přípojku zaměří nebo jakéhokoliv jiného geodeta, se kterým spolupracujete.

*Tel. 736 121 216*

**S výstavbou kanalizační přípojky** je připraven Vám pomoci např.

*Tomáš Mezihorák* (zemní a bagrovací práce)

*Tel. 731 087 573 firma*

*REBYD MV s.r.o. Velké Heraltice* (zemní a bagrovací práce)

*Tel. 554 254 436-8*

*Mobil 606 744 704*

*Václav Zecha* (zemní a bagrovací práce)

*Tel. 725 703 752*

Dovolujeme si požádat občany, aby ve svém vlastním zájmu dodržovali výše uvedený postup – zajistíte si tím správné a kvalitní připojení nemovitosti.

Jakékoliv problémy neváhejte řešit s Ing. Schullhauserovou, tel. 603 941 581 nebo P. Kukol, tel. 702 006 098.